**FRESCOLORI Bond**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Dit oppervlak wordt gekenmerkt door een terughoudende structuur – gestructureerd en toch rustig.

**FRESCOLORI Bond**

Materiaal: 1 laag CM7

 1 laag CM1

Verbruik: CM7 ca. 1,2 kg/m² per laag

 CM7F ca. 0,3 kg/m² per laag

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 in alle richtingen van de structuur licht aanbrengen
* Kort wachten (tot het enigszins droog is)
* Oppervlak gladstrijken met pleisterspaan