**FRESCOLORI Croco**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Croco – beestachtig goed! Een oppervlak dat eruitziet als de huid van een krokodil. Natuurlijk wild en fascinerend mooi – gewoon anders.

**FRESCOLORI Croco**

Materiaal: 1 laag CM7

 1 laag CM1

Verbruik: CM7 ca. 1,2 kg/m² per laag

 CM1 ca. 0,4 kg/m² per laag

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 aanbrengen
* Direct grove verticale of horizontale ribbels in het oppervlak aanbrengen
* Wachten tot de volgende dag
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 aanbrengen in de richting van de ribbels
* Kort wachten (tot het handdroog is)
* Oppervlak met de spaan polijsten, zowel in de richting van de ribbels als tegen de richting van de ribbels in