**FRESCOLORI Ruse**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Ons oppervlak Ruse straalt warmte, natuurlijkheid en structuur uit. Het rustige, zachte oppervlak zorgt voor een behaaglijke sfeer.

**FRESCOLORI Ruse**

Materiaal: 1 laag CM7

 1 laag CM0

Verbruik: CM7 ca. 1,5 kg/m² per laag

 CM0 ca. 0,2 kg/m² per laag

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7r aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 0 licht aanbrengen
* Kort wachten
* Oppervlak met pleisterspaan polijsten