|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allgemein** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Datum:** 06.02.2023 | **Von:**  Herr Gipsnich | | | | | | | | | | | | **Auftragnehmer / Firma:**  Fa. Müller, Borken | | | | | | | | | | | | |
| **Ortstermin vom:** 01.02.2023 | | | | | **Teilnehmer am Termin:**  Bauherr Herr Peter, Frescolori Herr Tensolde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objekt Daten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objekt Bezeichnung:** EFH Essen Kray **Neubau  Altbau  Anzahl m² gesamt:** 100 **Ergänzungen:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | | | | | | | | | **Endkunde/Auftraggeber:** Fam. Peter **Ansprechpartner:** Herr Peter **Straße:** Krayer Straße 55 **PLZ/Ort:** 45307 | | | | | | | | | | | | |
| **Bereich & Beanspruchung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wohnbereich  Objekt-/Gewerbebereich  Gehverkehr  Stuhlrollenbelastung  Industrielle Nutzung  Hubwagen/Gabelstapler   Sonstige Beanspruchungen:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  **Innen  Außen  Nassbereich, innen  Keller/Souterrain Ergänzungen:** Fugenlose Beschichtung im Wohn-Essbereich und Badezimmer geplant (Bad: 15 m²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Untergrund** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Beton  Zementestrich  Calciumsulfatestrich  Calciumsulfatfließestrich  Trockenestrich  Schnellzementestrich** | | | | | | | | **Gussasphaltestrich  Magnesiaestrich   Steinholzestrich  Keramikfliesen / Terrazzo  Spanplatten  OSB Platten** | | | | | | | | | | | | **Beschichtung, Basis:** Wählen Sie ein Element aus. **Holzdielen  Klebstoffreste   Spachtelmassenreste  Sonstige:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  **Mischuntergrund** | | | | | |
| **schwimmender Estrich  Verbundestrich** | | | | | | | | **Ergänzungen:** Estrich Einbau erfolgt im Dezember 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Untergrund Zustand Beschreibung:** OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Untergrund unterkellert?  Ja  Nein** | | | | | | **Untergrund abgedichtet (Bauwerksabdichtung vorhanden)?  Ja  Nein** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fußbodenheizung (FBH), Warmwasser  Dünnschicht FBH, Hersteller/Produkt:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. **Elektrische FBH, Hersteller/Produkt:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | | | | | | | | | | | | **Funktionsheizen durchgeführt?  Ja  Nein Belegreifheizen durchgeführt?  Ja  Nein Protokolle erhalten?  Ja  Nein** | | | | | | | | | |
| **Prüfungen visuell** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Risse:** Haarrisse < 0,3 mm | | | | | Wählen Sie ein Element aus. | | | | | | | | | Wählen Sie ein Element aus. | | | | | | | | | **Ergänzungen:** kleiner Riss ca. 1 m, von Ecke aus im Wohnzimmer, an der Eingangstür | | |
| **Fugen:** Dehnungsfugen, mit Dämmstreifen | | | | | Scheinfugen, verharzt | | | | | | | | | | | | **Ergänzungen:** Verharzung im Bereich der Scheinfugen OK, mit Absandung. Im Bereich der Dehnungsfugen keine Schüsselung erkennbar | | | | | | | | |
| **Größere Unebenheiten erkennbar?  Ja  Nein** | | | | | | | | **Ergänzungen:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verunreinigungen auf/am Untergrund?  Ja  Nein** | | | **Art der Verunreinigung:** Putzreste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Randdämmstreifen vorhanden?  Ja  Nein** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ergänzungen:** Randstreifen wurde abgeschnitten, muss neu gestellt werden. Dehnungsfugen sollen auf Wunsch des Bauherrn überarbeitet werden (fugenlos gewünscht). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prüfungen / Messungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Raumtemperatur [°C]:** 19,5 | | | | | | | | **Bodentemperatur [°C]:** 17,0 | | | | | | | | | | | | **Rel. Luftfeuchte [%]:** 66 | | | | | |
| **Ebenheitstoleranz DIN 18202 T.5 im Mittel:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. mm/m | | | | | | | | | | **Ergänzungen:** nicht bestimmt | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oberflächenbeschaffenheit:  fest** | | | | **sandend** | | | **stark saugend** | | | | **porös** | | | | | **mürbe** | | | **Ergänzungen:** normal saugend | | | | | | |
| **Restfeuchte Prüfung:  orientierend/elektronisch  Ja  Nein** | | | | | **Restfeuchte Prüfung: CM Messung:  Ja  Nein** | | | | | | | | | | **Anzahl CM Messungen:** 2 | | | | | | | **Datum der Messung:**  01.02.2023 | | | |
| **Ergebnis elektronisch:** | | Einheit: digits | | | | | | 58 CM-% | | | | 64 CM-% | | | | | | 60 CM-% | | | 59 CM-% | | | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% |
| **Ergebnis CM Messung\*:** | | 50 g Einwaage | | | | | | 1,7 CM-% | | | | 1,8 CM-% | | | | | | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% | | | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% | | | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% |
| **Ergänzungen:** Estrichdicke am Messpunkt: 55 bis 60 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*Hinweis: Zementestrich Restfeuchte < 2,0 CM %, mit FBH < 1,8 CM-% | Calciumsulfat(fließ)estrich Restfeuchte < 0,5 CM %, mit FBH < 0,3 CM-%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FRESCOLORI – Beschichtungsauswahl Boden** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Maranzo – Fugenloser Boden** | | | | | **Puramente – Fugenlose Dusche** | | | | | | | | | | | | | | | **143 Finish Plaster** | | | | | |
| **Ergänzungen:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sonstige Anmerkungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **:** Wände wurden bereits mit Frescolori beschichtet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kopie an:** Herr Peter, Herr Tenspolde | | | | | **Anlagen Anzahl:** 5 | | | | | | | | **Anlagen Beschreibung:**  Bilder zum Ortstermin | | | | | | | | | | | | |
| **Ort/Datum:** Borken, 10.02.23 | | | | | | | | | **Unterschrift:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: Dieser Sonderdruck stellt eine unverbindliche Unterstützung des Auftragnehmers dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eventuell erforderliche, weitergehende Prüfungen und / oder Hinweise sind nicht ausgeschlossen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |